DEA LIVI 1000
DEA LIVI 1200 BOOST KULLANIM KLAVUZU

 1-ANAKART BAĞLANTI ŞEMASI



2- MOTOR YÖNÜ DEĞİŞTİRME

Motor sağda yada motor solda ise (motor ters çalışıyor ise)

**P063
Menüsündeki ayarı 000 yada 001 olarak değiştirin.**

3- FOTOSEL ÇALIŞMA MODU
**P050
Menüsündeki ayar :
Standart Kapanmada aktif >> 002
Fotoselden geçince kapıyı kapat modu aktif>>005**

4- UZAKTAN KUMANDA EKLEME-SİLME

**P005 EKLEME** (KUMANDANIN TUŞUNA BASIP BEKLEYİN)
**P004 SİLME** (TÜM KUMANDALARI TOPLU SİLER)
**P006 Tek Tek** (NUMARASI GİRİLEN KUMANDAYI TEK TEK SİLER)

5- OPEN GİRİŞİNİ SÜREKLİ AÇ MODUNA ÇEVİRME
 HGS VE PLAKA TANIMA İÇİN SÜREKLİ AÇ KOMUTU
**P017
MENÜSÜNDEKİ AYARI : 003 OLARAK DEĞİŞTİRİN**

6-Motora Frenleme mesafeleri ve kapı uzunluğunu öğretme **P001 e girin
+ ve – tuşları ile kapıyı açma ve kapama yönlerinde sona gidene kadar basılı tutun
DAHA SONRA
P003 e girin ve ok tuşuna basarak kaydedin.**

7- Otomatik kapanma süresi ayarlama
**P041 e girin ve istediğiniz saniyeyi yazın**

8-ANAKARTI DEFAULT AYARLARA DÖNDÜRME (TÜM KUMANDALAR SİLİNİR)

**P007** MENÜSÜNDE OK BASILI TUTUN.
ÜRÜN DEFAULTA ÇEKİLDİKTEN SONRA MUTLAKA **P029 MENÜSÜNDE** (ENKODER MENÜSÜDÜR) 000 001 AYARINI DEĞİŞTİRİNİZ.(YOKSA MOTOR ÇALIŞMAYACAKTIR)